**ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ**

**При эксплуатации паркетного пола компания ООО «Паркет 03» рекомендует:**

**1.** Поддерживать на объекте влажность воздуха от 40% до 60% и температуру от +18 С до +22 С, данные условия являются самыми оптимальными для эксплуатации паркета. Не соблюдение данных показателей в зимний период неминуемо приведет к ссыханию паркета (белые полосы на лаковой пленке и появление трещин), в летне-осенний период разбухание и коробление (поднятие краёв у планок паркета).

В зимний период для повышения влажности воздуха, рекомендуется использовать увлажнители воздуха, а в летне-осенний осушители воздуха. Рекомендованные показатели в первую очередь будут благоприятно воздействовать на Ваше здоровье!

Особенно важно это будет владельцам паркета из бука и некоторых плодовых пород, которые являются особенно пористыми и чувствительными к изменению влажности воздуха! **2.** По возможности не проводить влажную уборку пола в течении 3-х суток после финишного покрытия лаком или маслом (процесс высыхания лака или масла замедлится).

**3.** Не накрывать лакированную или покрытую маслом поверхность материалами, препятствующими доступу воздуха и вентиляции, таких, как полиэтиленовая пленка (Возможно появление белых пятен на лаковой пленке и дальнейшее отслоение). **4.** Применять специальные войлочные набойки для ножек подвижных предметов мебели или использовать специальные пластиковые коврики (Снижение риска процарапывания и истирания лаковой или масляной пленки). **5.** При влажной уборке не допускать попадания большого количества влаги на поверхность паркетного пола (от переизбытка влаги произойдет коробление паркета). Проводить влажную уборку хорошо отжатой шваброй. **6.** Не проводить работы, способные повредить паркет или его покрытие без предварительного укрытия, ранее, чем через 7 суток после финишного покрытия лаком или маслом (внутренняя отделка помещения, сборка или перестановка мебели). **7.** При очистке пола с лаковым покрытием не применять стальные щетки на пылесосах или абразивные материалы (Большая вероятность повреждения защитного слоя).

Данная памятка составлена для наших клиентов с целью предупреждения возможных проблем, которые могут возникнуть при недолжной эксплуатации напольных покрытий из дерева.

**Ознакомлен /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

  **Для повседневного ухода**

 за полами наша Компания рекомендует современные средства по очистке и уходу :

  **а) для полов, покрытых лаком:**

* **«LOBA Cleaner»**  - Сильный и в то же время щадящий концентрат для очистки с приятным свежим запахом. Хорошо удаляет жир и грязь, придает напольным покрытиям чистоту и свежесть.
* **«LOBA ParkettPflege\*»** - для покрытых лаком полов. Щадящее средство на основе натуральных компонентов. Очистка и уход на один прием. Защищает поверхность от истирания и влаги.

Используется в чистом виде или разбавленном.

* **«LOBA ParkettCare» -** Водное средство по уходу за всеми видами покрытого лаком паркета. Преимущество: простота в применении, после нанесения ParkettCare поверхность становится глянцевой, на ней не остается следов полос от обуви.
* **«BERGER EVERCLEAR»** – средство по уходу за лакированными поверхностями деревянных полов, не нуждается в располировке. Используется в чистом виде или как добавка в воду при влажной уборке.

**б) для полов, покрытых маслом:**

* **«LOBA Cleaner»**  - Сильный и в то же время щадящий концентрат для очистки с приятным свежим запахом. Хорошо удаляет жир и грязь, придает напольным покрытиям чистоту и свежесть.
* **«LOBA ParkettPflege\*»** - для покрытых маслом полов. Щадящее средство на основе натуральных компонентов. Очистка и уход на один прием. Защищает поверхность от истирания и влаги. Используется в чистом виде или разбавленном.
* **«LOBA ParkettOil» -** Простое в применении масляное средство по уходу на основе натурального растительного сырья. Наносится на обработанные маслом покрытия, не требует полировки. При нанесении ParkettOil на всю поверхность с покрытия удаляются следы от обуви и другие сильные загрязнения, а также устраняются легкие повреждения в основном слое масла.
* **«BERGER AQUA-SATIN POLISH»** - средство для ухода за паркетом, покрытым маслом с твердым воском, обладает необычайно высоким эффектом ухода. Содержит воск на полусинтетической водной основе. Используется в чистом виде или как добавка в воду при влажной уборке.

 **С уважением, технологи «Паркет 03».**